

**一.ND全電子式穩壓器(單相)電氣規格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 號 | | ND-500M | ND-1000M | ND-1500M |
| 容 量 | | 500VA/400W | 1KVA/800W | 1.5KVA/1.2KW |
| 輸入 | 額定電壓 | 1ψ2W 100/110/115/120VAC或200/220/230/240VAC | | |
| 電壓範圍 | -14%～+14% | | |
| 頻 率 | 47Hz～63Hz | | |
| 輸出 | 電壓範圍 | ≦6% | | |
| 美式插座 | 2個(採用工業級插座，非塑膠不熔化) | | |
| 整機效率 | ＞97%(滿載) | | |
| 超載能力 | 200%維持5秒以上 | | |
| 失 真 率 | 無失真(和輸入波形相同) | | |
| 功率因素 | 0.8 | | |
| 顯示 | LED | 有(電源指示燈) | | |
| 輸出電壓錶 | 有(指針式) | | |
| 保護 | 過載、短路 | 有(自動復歸) | | |
| 雷擊、突波 | 有(4500A,8/20us) | | |
| 安規認證 | | 通過CE認證 | | |
| 環境 | 溫度 | 0∘C～40∘C | | |
| 濕度 | 0%～95%(未凝結) | | |
| 噪音 | 40db(距離1米處) | | |
| 外觀 | 淨重(KGS) | 1.6 | 2 | 2.4 |
| 尺寸WxHxD(cm) | 11x9x21 | | |

**二.ND全電子式穩壓器(單相)功能及特點**

**1.體積小、重量輕**

體積小、重量輕，外型美觀。

****

**2.工業級輸出插座**

使用工業級耐燃防火輸出插座，相對安全。




**3.具雷擊保護**

具備雷擊突波保護元件以保護設備。



**4.低頻不干擾**

以低頻設計，不會振盪干擾設備。



**5.具輸出電壓錶**

指示目前輸出電壓值。



[**POWER電力網**](http://www.001a.com.tw/)

寶膺企業有限公司

TEL︰02-2910-0100    FAX︰02-2918-8081

[http://www.001a.com.tw](http://www.001a.com.tw/)  e-mail:power@001a.com.tw

穩壓器AVR  電力變壓器 不斷電系統UPS  絕緣耐壓機 電壓調整器

整廠穩壓系統 標準電源 直流電源