

**一.NS不斷電系統(單相)電氣規格**

****

**二. NS不斷電系統(單相)功能及特點**

**1.具靜態轉換開關。**

**2.微電腦控制，反應快速準確。**

**3模組化設計，維護方便容易。**

**4.採用 IGBT/PWM 先進設計。**

**5.低噪音，造型美觀大方。**

**6.具EMI/RFI 及過高壓保護裝置。**

**7.過載與短路保護。**

**8.適用: SMT設備、OA設備、自動測試系統、電腦及相關產品、通訊設備、電子及醫療設備。**

**9.單相110 / 220Vac 雙電源輸出。**

**10.寬廣的輸入電壓範圍 (120~280Vac) 。**

**11.高整機效率(>83%)。**

**12.高輸入功率因數。**

**13.A級輸出隔離變壓器設計。**

**14.內建旁路維護開關。**

**15.便利的操作介面與LCD狀態顯示。**

**16.可加大充電版，有效縮短電池回充時間。**

**17.可選購外接電池箱以延長備用時間。**

**18.搭配相容的電源管理軟體，可做遠端集中監控。**

[**POWER電力網**](http://www.001a.com.tw/)

寶膺企業有限公司

TEL︰02-2910-0100    FAX︰02-2918-8081

[http://www.001a.com.tw](http://www.001a.com.tw/)  e-mail:power@001a.com.tw

穩壓器AVR  電力變壓器 不斷電系統UPS  絕緣耐壓機 電壓調整器

整廠穩壓系統 標準電源 直流電源