


**一. LH-150I & LH-150IT絕緣/耐壓測試機電氣規格**

****

**二.絕緣/耐壓測試機功能及特點**

1.本公司生產的耐壓測試機系列的特點是專做各種電子產品、電子設備和

  零件的耐壓測試並使此類產品能順利通過 CNS, UL, JIS, CE, BE… 等的標準規定。

2. 本機具有漏電電流不合格的判斷、定時裝置、遙控等功能及測試、重置、不合格

    輸出等之繼電器輸出點可做自動測試，以達到減少人力增加產能之目的。

3.應用場所: 研發、品管、實驗室、生產線、耐壓測試必備之設備電子、

  電機工廠，申請任何國家安全標準必備之設備。

4.測試產品: 電腦週邊設備、家電產品、電機產品、通信產品、OA產品、燈飾製品、

  小家電製品、照明設備、電子零組件、變壓器、馬達、壓縮機、電熱管、電線、電覽等。

[**POWER電力網**](http://www.001a.com.tw/)

寶膺企業有限公司

TEL︰02-2910-0100    FAX︰02-2918-8081

[http://www.001a.com.tw](http://www.001a.com.tw/)  e-mail:power@001a.com.tw

穩壓器AVR  電力變壓器 不斷電系統UPS  絕緣耐壓機 電壓調整器

整廠穩壓系統 標準電源 直流電源